
C2Y-W185-GPRS V1

PCB SIZE :：125\*113\*1.5mm

LAYER : 2 layer

THROUGH HOLE：metallization

TOP



Bottom

